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Linux环境搭建与准备

1.1 VMware Workstation 安装部署

VMware Workstation 安装步骤：

（1）双击运行安装包程序双击运行安装包，弹出图1-1的安装界面，点击下一步。
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图1-1 双击运行安装包程序

（2）弹出图1-2所示界面勾选“我接受许可协议中的条款”，点击下一步按钮。
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图1-2 接受许可证协议

（3）弹出图1-3界面，选择一个具体的安装位置（建议非中文无空格），选择增强型键盘驱动程序（可不选），点击下一步按钮。
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图1-3 选择安装位置

（4）弹出图1-4所示界面，用户可以按照自身使用习惯勾选产品更新和客户体验提升计划，需要可以勾选相应选项，这里我们不勾选，点击下一步按钮。
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图1-4 用户体验设置

（5）弹出图1-5界面，勾选“桌面”、“开始菜单程序文件夹” 可以创建相应的快捷方式，然后点击下一步按钮。 
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图1-5 创建快捷方式

（6）弹出图1-6所示界面，点击安装按钮，程序将开始安装。
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图1-6 开始安装

（7）弹出如图1-7所示界面，耐心等待进度条完成，然后点击下一步按钮。
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图1-7 等待安装

（8）弹出图1-8所示界面， 输入有效的秘钥，然后点击输入按钮。
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图1-8 输入秘钥

（9）弹出图1-9所示界面，点击完成按钮，完成程序的安装。
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图1-9 完成安装

1.2创建虚拟机

创建虚拟机步骤：

（1）如图1-10所示，打开VMware工作界面，点击创建新的虚拟机按钮创建新的虚拟机。
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图1-10 创建新的虚拟机

（2）弹出图1-11所示界面，选择自定义的类型进行安装，然后点击下一步按钮。
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图1-11 选择安装方式

（3）弹出图1-12所示界面，选择虚拟机硬件兼容性，这里我们选择默认即可，不需要做任何修改，直接下一步按钮。
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图1-12 选择虚拟机硬件兼容性

（4）弹出如图1-13所示界面，我们选择稍后安装操作系统，点击下一步按钮。
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图1-13 选择客户端操作系统安装

（5）弹出图1-14所示界面，我们选择Linux操作系统，版本为Red Hat Enterprise linux8 64位，然后点击下一步按钮。
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图1-14 选择客户端操作系统类型

（6）弹出如图1-15所示界面，我们命名虚拟机名称，选择虚拟机文件的存储文字，然后点击下一步按钮。
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图1-15 修改虚拟机名称

（7）弹出图1-16所示界面，输入处理器的数量，以及每个处理器的内核数量，我们可以根据实际情况填写，这里我们将处理器数量，以及每个处理器内核数量配置为1，然后点击下一步按钮。
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图1-16 处理器配置

（8）弹出图1-17所示界面，进行虚拟机内存分配，我们可以根据机器自身情况分配，这里我们分配4096mb，然后点击下一步按钮。
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图1-17 虚拟机内存配置

（9）弹出图1-18网络类型选择，我们选择使用网络地址转换（NAT），然后点击下一步按钮。
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图1-18 网络类型选择

（10）弹出图1-19所示界面，进行I/O控制器类型选择，选择推荐即可，点击下一步按钮。
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图1-19 10选择I/O控制器类型

（11）弹出图1-20所示界面，选择磁盘类型，选择推荐的即可，然后点击下一步按钮。
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图1-20 选择磁盘类型

（12）弹出如图1-21所示界面，我们选择创建新虚拟机磁盘，点击下一步按钮。
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图1-21 选择创建新的虚拟磁盘

（13）弹出如图1-22所示界面，指定磁盘容量为40GB，空间分配方式为“将虚拟磁盘拆分为多个文件”，点击下一步。
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图1-22 指定磁盘容量

（14）弹出如图1-23所示界面，我们可以指定虚拟机的磁盘文件，这里我们设定文件名为hadoop1.vmdk，点击下一步按钮。
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图1-23 指定磁盘文件

（15）弹出如图1-24所示界面，点击完成按钮完成虚拟机的创建。
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图1-24 完成创建虚拟机

1.3安装rochy linux8系统

安装rochy linux8系统步骤：

（1）如图1-25所示，打开VMware软件，双击光驱图标，加载rochy linux8的镜像文件。
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图1-25 添加Rochy linux8镜像文件

（2）如图1-26所示，点击开启虚拟机按钮启动虚拟机。
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图1-26 启动虚拟机

（3）进入如图1-27所示界面，系统进入倒计时，鼠标点进去，键盘上下键可以选择，选择Install Rochy Linux 8.10 ，然后回车即可。

备注：Ctrl+Alt可以实现Windows主机和VM之间窗口的切换。

[image: image27.png]h - e ation

THE BEO = EEFM ERED B

FEEY Hadoop1

A
hadoopl
SRR

Rocky Linux 8.18

Install Rocky Linux 8.18
Test this nedia & install Rocky Linux 8.18

Troubleshoot ing

BRI

o BN
B o

S\ EREIRER, BEHIARESSEE CuliG,




图1-27 回车安装Rochy linux8
（4）进入如图1-28所示界面进行语言选择，强烈要求选择English。
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图1-28 语言选择

（5）完成语言选择后进入如图1-29所示界面，选择系统键盘，这里选择English，然后点击“done”按钮。
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图1-29 选择系统键盘

（6）点击时钟按钮进入选择日期和时间选择界面，选择好相应的日期和时间，点击“done”按钮具体操作如图1-30所示。
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图1-30 设置日期与时间

（7）点击“software selection”按钮弹出软件选择界面，选择基础环境安装类型，我们选择最小化安装，然后点击“done”按钮，具体操作如图1-31所示。
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图1-31 软件安装

（8）点击“installation destination”按钮，进入安装位置选择界面，选择默认磁盘，点击“done”按钮，具体操作如图1-32所示。
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图1-32 选择安装位置
（9）点击Kdump按钮，进入Kdump界面取消相应选择，然后点击“done”按钮，这样可以提高内存的使用率，具体操作如图1-33所示。
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图1-33 关闭 KDUMP

（10）点击“network&host name”按钮可以配置网络和主机名配置完成后，点击“done”按钮，具体操作如图1-34所示。
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图1-34 配置网络与主机名

（12）点击“root password”按钮，配置root账号密码，这里我们配置为123456，最后点击“done”按钮，。具体操作如图1-35所示。
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图1-35 配置root账号密码
（11）仔细检查所有配置确定无误后，点击开始安装按钮，具体操作如图1-36所示。
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图1-36 检查所有配置开始安装

（13）如图1-37所示，Rochy linux8开始安装，我们耐心等待进度条完成。
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图1-37 等待系统安装

（14）如图1-38所示，安装完成后，点击Reboot System按钮重启虚拟机。
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图1-38 安装完成，重启虚拟机

（15）如图1-39所示，系统进入到登录界面，输入密码完成登录。
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图1-39 登录Rochy linux8系统

至此，Rochy linux8系统已经完整完毕，可以开始使用了。

1.4 linux统一设置
1.4.1配置静态IP

在实际应用中，由于我们使用的是DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol：动态主机配置协议）服务器来分配的地址，那么每次重启DHCP服务器ip地址有可能是会变动的。 而我们用Linux来搭建集群学习Hadoop的话，是希望IP固定不变的，因为有很多地方会涉及到IP地址的配置，如果IP地址变化就会涉及到很多相关地方的修改，所以我们需要配置静态IP，那么具体如何进行配置呢？

（1）如图1-40所示，在vmware中软件点击编辑-虚拟网络编辑器可以查看当前虚拟的网络信息。
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1-40查看网络信息

（2）在命令行输入vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160 命令可以配置网卡信息，具体操作与配置如图1-41所示。
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1-41 配置静态ip

（3）网络信息配置后，需要重启网络服务，如图1-42所示使用命令systemctl restart NetworkManager。
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图1-42 重启网络服务

网络服务重启后，我们需要重启虚拟机，如图1-43所示，输入reboot命令进行重启。
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[root@localhost -1 systemct] restart NetworkManager
[root@localhost ~1# reboot_




1-43 重启虚拟机

（5）重启后，我要检查一下虚拟机是否能够联网，如图1-44所示Ping www.baidu.com，ping一下百度的网址，如果收到回复表示网络联通。
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1-44检查网络

1.4.2 x-shell连接工具

由于直接在Linux虚拟机上操作比较不方便，所以我们选择使用第三方远程连接工具X-shell远程连接到Linux虚拟机，然后通过X-shell对Linux虚拟机进行相关操作。

（1）如图1-45所示，通过360应用商店中进行x-shell工具的安装。
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1-45 下载安装X-Shell远程连接工具

（2）如图1-46 所示，打开X-Shell工具，点击file——>new——>connection，配置连接。
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1-46 设置连接

（3）选择Authentication，配置用户名和密码，具体操作如图1-47所示。
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1-47 设置账号密码

（4）在Sessions对话框选中刚刚创建的会话名称（hadoop1），弹出对话框时我们选择接受并保存，具体操作如图1-48所示。
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1-48启动会话

1.4.3 FileZilla传输工具

FileZilla是一个免费开源的FTP软件，可以轻松实现文件上传与下载。

（1）如图1-49所示，在360应用商店，搜索FileZilla，我们可以下载安装FileZilla。
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图1-49 安装filezilla

（2）如图1-50所示，在FileZilla中点击文件-站点管理，然后新建站点，进行配置后，点击连接，在弹出的对话框选择“accept and save”按钮。
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图1-50 filezilla连接虚拟机

1.4.4 配置主机名和IP映射

实际上无论是 IP 地址还是主机名都是为了标识一台主机或者服务器。IP地址就是一台主机上网时IP协议分配给它的一个逻辑地址，主机名(hostname)就相当于又给这台机器取了一个名字，可以为主机取各种各样的名字。如果要用这个名字去访问这台主机，那么就需要配置hostname与IP地址之间的对应关系。具体操作如图1-51所示。
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图1-51 配置主机名和ip映射

1.4.5关闭Linux防火墙

防火墙是对服务器进行保护的一种服务，但是有时候这种服务会带来很大的麻烦。比如它会妨碍集群间的相互通信，所以就需要关闭防火墙。

我们首先使用systemctl status firewalld命令查看防火墙状态，具体操作如图1-52所示。
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图1-52 查看防火墙状态

关闭防火墙需要两步，首先使用systemctl stop firewalld命令停止防火墙，然后使用systemctl disable firewalld命令使防火墙失效，具体操作如图1-53所示。

[image: image64.png]firewalld

[root@hadoopl ~]# systemctl stol

[root@hadoopl ~1#
Removed symlink /etc/systemd/system/dbus-org

Removed symlink /etc/systemd/system/basic.tar
[root@hadoopl ~1# ~C
[root@hadoopl ~1# []

oraproject. FirewallDl.service.
_wants/Firewalld.service.




图1-53 关闭防火墙
1.4.6创建Linux用户和用户组

在Hadoop平台搭建过程中，为了系统安全考虑，一般不直接使用超级用户 root，而是需要创建一个新的用户和用户组。我们使用useradd hadoop命令添加hadoop用户，使用passwd hadoop命令为Hadoop用户配置密码（配置密码：123456），具体操作如图1-54所示。

[image: image65.png][root@hadoopl ~]# useradd hadoop
[root@hadoopl ~1# passwd hadoop
Changing password for user hadoop.

New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters

Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
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图1-54 创建hadoop用户和用户组
1.4.7 Linux SSH免密登录

SSH(Secure Shell)是可以在应用程序中提供安全通信的一个协议，通过SSH可以安全地进行网络数据传输，它的主要原理就是利用非对称加密体系，对所有待传输的数据进行加密，保证数据在传输时不被恶意破坏、泄露或者篡改。

但是Hadoop集群使用SSH不是用来进行数据传输的，而是在Hadoop集群启动和停止的时候，主节点需要通过SSH协议启动或停止从节点上面的进程。如果不配置SSH免密登录，对Hadoop集群的正常使用没有任何影响，但是在启动和停止Hadoop集群的时候，需要输入每个从节点的密码。可以想象一下，当集群规模比较大的时候，比如达到成百上千节点的规模，如果每次都要分别输入集群节点的密码，这种方法肯定是不可取的，所以要对Hadoop集群进行SSH免密登录的配置。

（1）如图1-55所示，进入hadoop用户的根目录，使用ssh-keygen -t rsa命令生成密钥对。
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图1-55 生成密钥对
（2）如图1-56所示， 使用cd .ssh/进入.ssh目录，然后使用 cp id_rsa.pub authorized_keys命令将公钥文件id_rsa.pub 中的内容拷贝到相同目录下的authorized_keys文件中。

[image: image67.png][hadoop@hadoopl ~]$ cd .ssh

[hadoop@hadoopl .ssh]$ 1s

id_rsa 1id_rsa.pub

[hadoop@hadoopl .ssh]$ cp id_rsa.pub authorized_keys

[hadoop@hadoopl .ssh]$ cat authorized_keys
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图1-56拷贝公钥文件

（3）如图1-57所示，切换到hadoop用户的根目录，然后为使用chmod 700 .ssh 以及chmod 600 .ssh/*命令分别为.shh目录，以及其子目录文件赋予相应的权限。

[image: image68.png][hadoop@hadoopl ~]$ chmod 700 .ssh
[hadoopehadoopl ~I$ chmod 600 .ssh/*





图1-57为.ssh目录及文件赋予相应的权限

（4）如图1-58所示，在命令行输入ssh hadoop1登录hadoop1，第一次登录需要输入yes进行确认，第二次以后登录则不需要，此时表明设置成功。

[image: image69.png][hadoop@hadoopl ~]$

[hadoop@hadoopl ~]$ ssh hadoopl

The authenticity of host 'hadoopl (192.168.249.161)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:crpx4KDp216c2Isgny44Pxzm4j/r4FGSvxqMubbTvqc.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes

Warning: Permanently added 'hadoopl,192.168.249.161' (ECDSA) to the list of known hosts.
Last login: Mon Sep 16 21:11:47 2024

[hadoop@hadoopl ~1$ i




图1-58使用ssh命令登录hadoop1

1.4.8 JDK安装与配置

由于Hadoop框架是由Java语言开发并运行在JVM之上，所以需要在Linux中提前安装JDK环境。另外，安装Hadoop对JDK版本也有要求，由于安装的Linux系统是64位的Rochy linux8系统，所以需要安装与之相对应的64位JDK安装包。针对Linux系统下的JDK具体版本，可以选择目前比较稳定且常用的JDK1.8版本。

安装tar解压工具

[root@hadoop1 ~]# yum install tar -y

（2）下载对应版本的jdk-8u141-linux-x64.tar.gz安装包，并上传至hadoop1节点的/home/hadoop/app目录下，JDK安装包所在目录如下所示：

[hadoop@hadoop1 app]$ ls

jdk-8u141-linux-x64.tar.gz

（3）在当前目录下，使用tar命令对JDK进行解压，具体操作如下所示：

[hadoop@hadoop1 app]$ tar -zxvf  jdk-8u141-linux-x64.tar.gz

为了方便管理多版本JDK，使用ln命令创建JDK软连接，具体操作如下所示。

[hadoop@hadoop1 app]$ ln  -s  jdk1.8.0_141  jdk

（4）在hadoop用户下，使用vi命令打开.bashrc配置文件，配置JDK环境变量，具体添加内容如下所示：

[hadoop@hadoop1 app]$ vi ~/.bashrc

JAVA_HOME=/home/hadoop/app/jdk

CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar

PATH=$JAVA_HOME/bin:$HADOOP_HOME/bin:$PATH

export JAVA_HOME CLASSPATH PATH

使用source命令执行.bashrc文件，JDK环境变量才能生效，具体操作如下所示。

[hadoop@hadoop1 app]$ source ~/.bashrc 

[hadoop@hadoop1 app]$ echo $JAVA_HOME

/home/hadoop/app/jdk

（4）在hadoop用户下，使用Java命令查看JDK版本号，查看表示jdk安装成功，具体操作如下所示。

[hadoop@hadoop1 app]$ java -version

java version "1.8.0_141"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_141-b15)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.141-b15, mixed mode)

如果打印的信息能查看到JDK版本号，说明JDK安装成功。



























































































































































































































（11）重启电脑， 开始使用  . 收获慢慢……
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